|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指示灯 | 状态 | 说明 |
| NET(绿灯) | 1s慢闪 | AP热点模式，可进行WIFI配网或网关配置 |
| 100ms快闪 | 未连接网络，连网中 |
| 常亮 | 已连接到网络 |
| 2s慢闪再快闪 | 未识别到4G卡，请检查确认是否插卡正确！ |
| RS485(红灯) | 1s慢闪 | 断路器通讯异常或网关未连接（添加）断路器 |
| 常亮 | 断路器通讯正常 |
| 100ms快闪 | 断路器地址配置模式 |
| 红绿灯同时慢闪 | | 进入UDP配网状态 |

通过网关指示灯判断故障

通过电气AI设备指示灯判断故障

|  |  |
| --- | --- |
| 指示灯状态 | 说明 |
| 红灯常亮 | 分闸 |
| 红灯闪烁 | 故障报警、跳闸 |
| 绿灯常亮 | 合闸 |
| 绿灯闪烁 | 过欠压恢复、自动重合闸待合闸状态 |
| 红绿交替闪烁 | 手动模式 |
| 指示灯灭 | 未接 DV12V 电源；控制模块异常 |